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	序号
	名称
	型号
	参数说明

	1
	S型碳纤维头颈肩固定架
	R609-SCF
	

	
	
	
	2.外部尺寸：106×61×2 cm；质量：3kg;

	
	
	
	3.有九个定位孔适配膜片;

	
	
	
	4.底板上有8个肩挡可调，适合不同体形的肩部锁定 ;

	
	
	
	5.可适配S型/V型膜片和真空袋，达到精确固定;

	
	
	
	6.边缘有刻度，可选择RE适配条，将底座锁定在床板上.

	
	
	
	7.适用于头颈部肿瘤病人的体位固定，治疗精度准确。与CT模拟定位机使用的S型碳纤维头颈肩固定架一致，重复性好，误差小。

	2
	卡条式碳纤维体部固定架
	R605-BCF
	1.材质：碳纤维

	
	
	
	2.外周尺寸：85×50×1.0 cm；质量：2.1kg

	
	
	
	3.有内外卡槽，适配成人与儿童固定;

	
	
	
	4.可选择RE适配条，将底座锁定在床板上;

	
	
	
	5.穿透系数（8mv>0.987;15mv>0.988).

	
	
	
	6.适用于胸腹部肿瘤病人的体位固定，治疗精度准确。与CT模拟定位机使用的卡条式碳纤维体部固定架一致，重复性好，误差小。






